# Timer – Berechnung

In dem Projekt wurde ein Timer verwendet. Für die Berechnung wird ein Systemtakt von fsys=8 MHz (HSI) vorausgesetzt.

## Timer 1 – 1 ms tick

Es soll ein Update-Interrupt alle 1 ms ausgelöst werden:

(wegen 8000/50)